Для v0.1:

* Для разметки необходима новая оснастка, которая будет центрировать метчик и жёстко фиксировать стержень при разметке в осевом направлении, т.к. в первой версии метчик имел ход и давал погрешность, как в продольном, так и в осевом направлении.
* Нужны станочные тиски для сверления, т.к. сверло уводит.
* Нужны свёрла 2.5 мм
* Нужны вплавляемые втулки под М3 в разделяющий шпангоут