**Чеклист испытаний ДУ – сверить перед пуском**

1. **Напряжение аккумулятора в норме**
2. Фумлента нанесена на крышку
3. Телеметрия включена
4. Все соединения подтянуты
5. Трубки подачи присоединены к камере
6. Видео включено не на медленный режим
7. Свет включен
8. Кран подачи давления перекрыт
9. Емкость с перекисью вне бокса
10. Ведро воды подготовлено